**Клавишные команды Revit (стандартные)**

|  |  |
| --- | --- |
| Изменить | MD |
| Свойства | PP  Ctrl+1  VP |
| Линия модели; Линейная; Линия модели; Линия границы; Линия арматурного стержня | LI |
| Разместить компонент; Компонент | CM |
| Группа модели:Создать группу; Группа элементов узла:Создать группу | GP |
| Опорная плоскость | RP |
| Параллельный размер | DI |
| Текст | TX |
| Найти/ Заменить | FR |
| Видимость/ графика | VG  VV |
| Тонкие линии | TL |
| Каскадное расположение окон | TW |
| Мозаичное расположение окон | WT |
| Диспетчер инженерных систем | Fn9 |
| Элементы базы данных производителя MEP; Элемент базы данных производителя | PB |
| Горячие клавиши | KS |
| Единицы проекта | UN |
| Сопоставление свойств типа | MA |
| Краска | PT |
| Врезка; Сформировать врезку | CP |
| Врезка:Удалить врезку | RC |
| Разделение грани | SF |
| Выровнять | AL |
| Перенести | MV |
| Смещение | OF |
| Копировать | CO  CC |
| Зеркало - выбрать ось | MM |
| Повернуть | RO |
| Зеркало - построить ось | DM |
| Обрезать/удлинить до угла | TR |
| Разделить элемент | SL |
| Массив | AR |
| Масштаб | RE |
| Отменить прикрепление | UP |
| Прикрепить | PN |
| Удалить | DE |
| Создать аналог | CS |
| Уровень | LL |
| Дополнительные параметры:Параметры солнца | SU |
| Разделение грани | SF |
| Стена; Стена:Стена: архитектурная | WA |
| Дверь | DR |
| Окно | WN |
| Колонна; Несущая колонна | CL |
| Пол/Перекрытие:Перекрытие: несущее | SB |
| Линия модели | LI |
| Помещение | RM |
| Марка помещения | RT |
| Ось | GR |
| Несущий каркас: балка | BM |
| Несущий каркас: раскос | BR |
| Балочная система; Автоматическое построение балочной системы | BS |
| Фундамент несущей конструкции: ленточный | FT |
| Нумерация арматуры | RN |
| Воздуховод | DT |
| Соединительные детали воздуховодов | DF |
| Арматура воздуховодов | DA |
| Преобразовать в гибкий воздуховод | CV |
| Гибкий воздуховод | FD |
| Воздухо- распределители | AT |
| Трассировка через несколько точек | MR |
| Механическое оборудование | ME |
| Труба | PI |
| Соединительные детали трубопроводов | PF |
| Арматура трубопроводов | PA |
| Гибкий трубопровод | FP |
| Сантехнический прибор | PX |
| Спринклер | SK |
| Дуговой участок провода | EW |
| Кабельный лоток | CT |
| Короб | CN |
| Соединительные детали кабельного лотка | TF |
| Соединительные детали короба | NF |
| Электрооборудование | EE |
| Осветительный прибор | LF |
| Высотная отметка | EL |
| Линия детализации | DL |
| Маркировать по категории; Марки по категории | TG |
| Нагрузки | LD |
| Корректировка аналитической модели | AA |
| Восстановление аналитической модели | RA |
| Отопительные и холодильные нагрузки | LO |
| Спецификации панелей | PS |
| Проверить системы воздуховодов | DC |
| Проверить системы трубопроводов | PC |
| Проверить цепи | EC |
| Запросы на редактирование | ER |
| Обновить до последней версии | RL  RW |
| Визуализация | RR |
| Визуализация в облаке | RD |
| Галерея визуализации | RG |
| Глобальные параметры | GL |
| Настройки MEP:Настройки систем ОВиВК | MS |
| Настройки MEP:Настройки электротехнических систем | ES |
| Настройки MEP:Параметры базы данных производителя | FS |
| Настройки MEP:Теплотехнические параметры зданий/пространств | BS |
| Скрыть при просмотре:Скрыть элементы | EH |
| Скрыть при просмотре:Скрыть категорию | VH |
| Переопределить графику на виде:Переопределить по элементу | EOD |
| Линии | LW |
| Рамка выбора | BX |
| Добавить в группу | AP |
| Исключить из группы | RG |
| Присоединить группу узлов | AD |
| Готово | FG |
| Отмена | CG |
| Разделить поверхность | // |
| Редактировать деталь | EP |
| Показать подсказку справки | HT |
| Редактировать группу | EG |
| Разгруппировать | UG |
| Связь | LG |
| Восстановить все исключенные | RA |
| Редактировать вспомогательные линии | EW |
| Показать элемент | EU |
| Показать категорию | VU |
| Переключить режим показа скрытых элементов | RH |
| Секущий диапазон | VR |
| Полужирный | Ctrl+B |
| Курсив | Ctrl+I |
| Подчеркнутый | Ctrl+U |
| Верхний индекс | Ctrl+= |
| Верхний индекс | Ctrl+Shift+= |
| Все прописные | Ctrl+Shift+A |
| Закрыть текстовый редактор | Ctrl+Q |
| Конечные точки | SE |
| Переопределение графики для категории в виде: переключение фантомных поверхностей | VOG |
| Трассировка лучей | RY |
| Откл привязку | SO |
| Невидимые линии | HL |
| Привязка к дальним объектам | SR |
| Параметры отображения графики | GD |
| Восстановить исключенный элемент | RB |
| Закрыть | SZ |
| Фоновые процессы | Fn11 |
| Изолировать элемент | HI |
| Отключить переопределение | SS |
| Изолировать категорию | IC |
| Касательные | ST |
| Уменьшить (2x) | ZO  ZV |
| Режим облета | 3F |
| Переопределение графики для категориям в виде: переключение прозрачности | VOT |
| Объектный режим | 3O |
| Центры | SC |
| Середины | SM |
| Исключить | EX |
| Переопределение графики для элемента в виде: переключение фантомных поверхностей | EOG |
| Каркасное представление | WF |
| Повторить последнюю команду | RC |
| Активировать первую контекстную вкладку | Ctrl+` |
| Режим обхода | 3W |
| Восстановить исходный вид | HR |
| Квадранты | SQ |
| Привязка к облакам точек | PC |
| По размеру окна | ZA |
| Тонированный с кромками | SD |
| Переопределение графики для элемента в виде: переключение полутонов | EOH |
| Сетка рабочей плоскости | SW |
| Точки | SX |
| Вписать | ZE  ZF  ZX |
| 2D режим | 32 |
| Показать область | ZR  ZZ |
| Выбрать все экземпляры: Во всем проекте | SA |
| По размеру листа | ZS |
| Перенести в проект | MP |
| Определить новый центр вращения | R3 |
| Скрыть элемент | HH |
| Переключить режим показа зависимостей | CX |
| Предыдущее панорамирование/зумирование | ZP  ZC |
| Переопределение графики для элемента в виде: переключение прозрачности | EOT |
| Скрыть категорию | HC |
| Пересечения | SI |
| Переопределение графики для категории в виде: переключение полутонов | VOH |
| Ближайшие точки | SN |
| По нормали | SP |